**V – VORBAU JALOUSIE**

Selbsttragender Vorbau Jalousiekasten aus BEROpor-Leichtbeton für ein Mauerwerk mit Wärmedämm-Verbundsystem oder für eine Fassadensanierung, Dämmung aus BERO-Porozell 031, mit einbetonierten Ankerschienen verzinkt (optional VA)

Elementbreiten: 19,0 cm, 21,0 cm, 22,0 cm, 24,0 cm

Elementhöhen : 30, cm